Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. - Elektrické dráhy, o.z.

Vydává : 12110

Zpracoval: 12111 - Šmída V Praze dne 27. 6.1994

Oběžník dopravního náměstka č.50/94

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ Dopravní opatření při konání XII. Všesokolského │

│ sletu na Strahovském stadionu │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│ Platnost: od 2.7.1994 - 4,30 hod. │

│ do 7.7.1994 - 4,30 hod. │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

Zajistí :12110,12120,12140,12220,12240,12500,12610-90,12810,12830

-----------------------------------------------------------------

Z důvodu konání XII. Všesokolského sletu a na základě roz-

hodnutí OD Magistrátu hl.m.Prahy č.j.:DOP-II/6088/Vs/94/-Pz a DOP

III/7715/94-Vg budou s výše uvedenou platností provedena v s síti

ED následující dopravní opatření

1. Odklonové trasy linek č.: 2,12,25

č. 2 - Červený vrch.....Vozovna Střešovice - HLÁDKOV -

KRÁLOVKA

výstupní zastávka - vnější kolej

manipulační zastávka - vnější kolej

nástupní zastávka - vnější kolej

č.12 - Hlubočepy.......Ke Stírce - STŘELNIČNÁ

výstupní zastávka - Střelničná (v občasné výstupní

zastávce)

manipulační zastávka - vnitřní (levá) kolej

nástupní zastávka - Střelničná (v Klapkově ulici)

č.25 - Sídliště Ďáblice - Ke Stírce.......Hradčanská -

PRAŠNÝ MOST - VOZOVNA STŘEŠOVICE - HLÁDKOV -

KRÁLOVKA

Sídliště Ďáblice

výstupní zastávka - vnější kolej

manipulační zastávka - střední kolej

nástupní zastávka - vnější kolej

Královka

výstupní zastávka - vnější kolej

manipulační zastávka - vnější kolej

nástupní zastávka - vnější kolej

2. Zavedení zvláštní linky č.42

Trasa:

Špejchar - Hradčanská (směr Malovanka vnější kolej, směr Špej-

char vnější kolej) - Prašný most - Vozovna Střešovice -

Hládkov - Malovanka - Královka

- 2 -

Špejchar

výstupní, manipulační, nástupní - vnější kolej

Královka

výstupní zastávka - střední kolej

manipulační zastávka - střední kolej

nástupní zastávka - střední kolej

Upozornění: - na vnitřní koleji obratiště Královka je ukončena

linka č.31 32

- všechny linky projíždějící oblastí Královky bu-

dou vybaveny orientací "Všesokolský slet", umís-

těnou na pravé straně čela vozu (mezi čelní ori-

entací a pořadovým číslem a to vždy při jízdě

směrem na Královku, resp. Malovanku u linek č.

8,22). V opačném směru řidič tuto orientaci

sejme

- výhybkářské stanoviště Královka (obě rozjezdové

výhybky) budou ve dnech 5. a 6.7. v časovém roz-

sahu 11,00 - 21,00 hod. obsazeny

- ve dnech 5. a 6.7. je možno v provozovně Střešo-

vice provádět opravy tramvajových vlaků v časo-

vém rozmezí 12,00 - 20,00 hod.

- ve dnech 5. a 6.7. bude obsazeno dispečerské

stanoviště Hradčanská a Královka

- v prostoru Královky (výstupní zastávka pro

všechny koleje) se musí výstup cestujících

provést u staničního sloupku "výstupní

zastávka. Vlak nesmí provést výstup cestujících

v prostoru pod lávkami (zúžený prostor, kde

hrozí nebezpečí úrazu cestujících).

- v prostoru obratiště Královka je omezena

rychlost jízdy tramvají na 15 km/hod. (pokud

není Předpisem D 1/2 nařízena nižší rychlost -

10 km/hod. do odbočné větve rozjezdové výhybky)

Poznámka:

Slavnostní průvod se uskuteční dne 3.7.1994 v odpoledních ho-

dinách. V síti povrchové dopravy bude podle okamžitého pohybu

průvodu doprava operativně řízena dispečersky a příslušníky

Policie. Veškeré podrobnosti budou zpracovány zvláštním Dop-

ravním opatřením DP-Ř.

3. Informační systém:

- označníky linek: č.2,12 a 25 budou převěšeny

č.42 budou vyvěšeny

- zastávkové JŘ linek: č.2,12 a 25 budou převěšeny

č.42 budou vyvěšeny

- orientace linek: č.2,12, a 25 budou přelepeny

č.42 budou vyrobeny

- PaMI linek: č.2,12 a 25 budou vyměněny

č.42 budou vyrobeny

- 3 -

4. Zajištění výlukových opatření:

Odbor 12110 zajistí:

- vyvěšení JŘ a informací ve smyslu těchto dopravních opatření

- zhotovení vozových a zastávkových JŘ

- vydání POO na Všesokolský slet

Odbor 12120 zajistí:

- seznámení svých provozních pracovníků se zněním tohoto ODN

- dispečerské zabezpečení v obratišti Královka ve dnech 5. a

6.7.1994

Odbor 12240 zajistí:

- výrobu a předání tramvajových orientací na dopr. provozovny

Odbor 12500 zajistí:

- instalaci a sejmutí označníků linek dle tohoto ODN

- zprovoznění sociálního zařízení Královka

Provozovna 12650 zajistí:

- výrobu a předání nahrávek PaMI na dopravní provozovny

Provozovny 12610 - 90 zajistí:

- seznámení svých provozních pracovníků se zněním tohoto ODN

- instalace letáků do fabionů u vozů T3 (mapa C5-6), text

(D1-2), KT8 (mapa F,G1-2), text E,H3-4)

- vybavení vlaků linek č.2,8,22,25,31,32 a 42 orientací "Vše-

sokolský slet"

- vlepky do JŘ s uvedením odklonových tras

- upozornění na šířkové poměry a následné stanicování v obra-

tišti Královka

- vlepky do všech vlaků s níže uvedeným textem

UPOZORNĚNÍ

Žádám všechny provozní pracovníky, aby v průběhu XII.

Všesokolského sletu projevili zvláštní pochopení pro účastníky

sletu a byli v rámci svých možností nápomocni dobrému výsledku

celé akce.

U k l á d á m všem pracovníkům provozu a kontrolním

orgánům, aby se tímto ODN řídili.

Ing. Karel K e b r l e, v.r.

dopravní náměstek ŘP

Zodpovídá : vedoucí odboru 12110

Za správnost opisu: Šmída